**FISA DE OFERTA**

**pentru**

**LN 1, LN 2 – Intretinere / service si reparatii accidentale pentru compresorul de aer Champion tip FM 18 aferent TA3, TA4 - Sectia Turbine din cadrul CTE Bucuresti SUD**

**DENUMIRE PRESTATOR:………………………………………………………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt** | **Denumirea serviciilor** | **UM** | **Canti-**  **tate** | **Pret unitar**  (lei, fara TVA **)** | **Pret total**  (lei, fara TVA) | **Din care:** | |
| **Contractant general** | **Subcon-tractant** |
| *0.* | *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *7.* | *8.* |
| **LN 1, LN 2 –Compresor aer : CHAMPION tip FM 18 - 8 bar, seria BA57342001, an fabricatie 2022 ( garantie pana in februarie 2024) - 1 buc.** | | | | | | | |
| **A1** | **Servicii care se efectueaza la fiecare interventie programata:** | | | | | | |
| 1 | Verificare si curaţare radiator aer - ulei | ore interv | 16 |  |  |  |  |
| 2 | Verificare + curatare - filtre carcasa, racitor de ulei (daca este cazul) |  |  |  |  |
| 3 | Verificare functionare traseu ulei, aer, remediere evantuale scurgeri de ulei si pierderi de aer. |  |  |  |  |
| 4 | Verificare functionare sistem de control, instalatie electrica si AMC,legaturi electrice, curatare, verificare electroventile sau inlocuire piese defecte. |  |  |  |  |
| 5 | Verificare stare de uzura a rulmentilor motorului electric/gresare. |  |  |  |  |
| 6 | Verificare transmisie motor electric, bloc de compresie. |  |  |  |  |
| 7 | Inlocuire filtru aer, filtru ulei, ulei, filtru separator ulei, curele, alte consumabile si piese de schimb. |  |  |  |  |
| **A2** | **Interventii accidentale ( la solicitarea beneficiarului), altele decat interventiile programate:** | ore interv. | 10 |  |  |  |  |
| **A3** | **Consumabile care vor fi inlocuite (in functie de numarul de ore de functionare), conform notelor de constatare intocmite in cadrul interventiilor programate.** | | | | | | |
| 1 | Filtru aer, cod QX114144 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Filtru ulei, cod QX114142 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Filtru separator, cod. QX114145 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Set curele transmisie - 3 buc./compresor, cod.curea QX114153 | set | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Ulei compresor | litri | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Set reparatie supapa de aspiratie | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Set valva minima presiune | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL (lei fara TVA):** | | | |  |  |  |

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| ***1****.* ***Respectarea tuturor cerinţelor caietului de sarcini.*** | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **2**. ***Propunerea tehnică va conţine*** :  Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini.  1. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa 1 cat si asigurarea materialelor prezentate.  2. In cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta informatii privind graficul de prestare servicii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire.  3. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate.  4. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010, PE 205/1981-norme de protectie a muncii pentru pertea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| **3**.***Garanţia tehnică*** solicitata este:  - Perioada de **garantie tehnica** pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurata de prestator, in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a instalatei, pana la data urmatoarei interventii programate.  - Perioada de garantie tehnica pentru piesele de schimb inlocuite in cadrul reparatiilor accidentale este de 12 luni de la PIF. | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Durata si perioada de executie :**  Contractantul va finaliza prestarea serviciilor in termen de **365** **zile calendaristice de la data predării frontului de lucru.** | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie:**  Cuantum de **5% din valoarea contractului.**  *Modul de constituire a garantiei de buna executie:*  a) prin virament bancar in contul beneficiarului;  b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:  (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat;  (ii) asigurare de garantii emisa:  - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;  - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.  c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau  d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c)).  e) reţineri succesive din facturile introduse la plată.Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul va alimenta contul de disponibil distinct deschis de contractant la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contract si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat. Acestcont va fi purtător de dobândă în favoarea contractantului şi se va comunica achizitorului de către contractant în termen de 5 zile lucratoare de la perfectarea contractului. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 2% din preţul contractului.  ***Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei.*** | □ Virament bancar  □ Instrument de garantare  □ Depunere la casierie  □ Combinare Virament si Depunere  □ Retineri succesive |
| **Conditii de plata:** conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa prestare servicii:**  CTE Bucuresti Sud: Str. Releului nr.2, Sector 3 , Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Receptia serviciilor de reparatii** se face astfel:  - dupa fiecare interventie programata (prestata la solicitarea beneficiarului), prin incheierea procesului verbal de constatare (conform Anexei nr. 2) si confirmare receptie la terminarea serviciilor (conform Anexei nr. 3),  - la expirarea perioadei de valabilitate a contractului, cand beneficiarul va organiza receptia tuturor serviciilor prestate conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [***www.elcen.ro***](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat ***cu obiectiuni***  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.**

**OBSERVAŢII : ………………………………………………………………………………………..**

**FURNIZOR**

**………………………………**  (semnătura autorizată)