**FISA DE OFERTA**

Ofertant: ……………………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **LISTA DE CANTITATI DE SERVICII** | **UM** | **Can-titate** | **PREŢ ( lei )** | | **Din care** | | **Durata/**  **termen prestare\*** |
| **unitar** | **total** | Contrac**-tant general** | **subcon-**  **tractant** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Tratament termic pe ramura stanga de abur viu la intrarea in VIR - TA nr. 3 | | | | | | | | |
| **1** | Tratament termic sudura si post-sudura pentru: |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | - sudura cap la cap pe teava Ø324 mm, grosime intre 36÷41 mm, material 12H1MF (12X1MΦ), 3 buc. (+ 1 buc. daca este cazul) - ramura stanga abur viu, intrare VIR - TA nr. 3 | buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | - sudura cap la cap pe teava Ø133 mm, grosime intre 16,87÷17 mm, material 12H1MF (12X1MΦ) - by-pass | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | - sudura cap la cap pe teava Ø76 mm, grosime intre 12÷18 mm, material 12H1MF (12X1MΦ) - drenaj ramura stanga-dreapta abur viu intrare VIR - TA nr. 3 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Fluid de lucru: abur viu, tnom = 565 °C, pnom = 135 bar |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Emitere buletine tratament termic | set | 3 |  |  |  |  |  |
| Tratament termic la vana DN100PN400T450 cazan nr. 2 | | | | | | | |  |
| **1** | Tratament termic sudura si post-sudura pentru: |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | - sudura vana DN100, PN 400, t = 550 °C cu capete prelucrate pentru sudura, din material X10CrMoVNb 9-1, Dext = aprox.141,4 mm, grosime aprox. 28,3 mm pe teava Ø133 mm, grosime intre 16,87÷17 mm din material 12H1MF (12X1MΦ) . Tip sudura - cap la cap | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Fluid de lucru: abur viu, tnom = 565 °C, pnom = 135 bar | set | 1 |  |  |  |  |  |
| **2** | Emitere buletine tratament termic | lei |  |  |  |  |  |  |
|  | Consum utilitati pentru CAP. A + CAP. B |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL (LEI fara TVA)** | | | | | | | | |

Nota:

1. Prestatorul va asigura echipament de tratament termic prevazut cu cel putin 2 prize, pe care il va prelua la terminarea serviciilor;
2. Tratamentul termic va in conformitate cu tehnologia de reparatie pusa la dispozitie de executantul sudurilor (Uzina de Reparatii), cu respectarea prescriptiilor legale in vigoare;
3. Prestatorul va asigura personal calificat si asistenta continua pe toata durata tratamentului termic.

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1. Prestatorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Garantia de buna executie: **10 %** din valoarea contractului  **a)** virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau  **b)** instrument de garantare emise in conditiile legii astfel:     (i) scrisoare de garantie emisa de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat;     (ii) asigurare de garantii emisa:     - fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;     - fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;  prezentat in original de catre contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata totala de prestare a serviciilor contractate. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a  instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia  se va prelungi  corespunzator de catre prestator; sau  **c)** depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau  **d)** prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a) –c) | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor:** contract ferm (model anexat) | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

**……………………….**

(semnatura autorizata)