**FISA DE OFERTA**

Ofertant: ……………………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **LISTA DE CANTITATI DE PRODUSE** | **UM** | **Can-titate totala** | **PREŢ ( lei )** | | **Producator** | | **Termen de livrare (**\*) |
| **unitar (lei/UM)** | **total fara TVA (lei)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1.** | Traductor presiune diferențială cu extragere de radical 0÷2000mm H2O; cu manifold cu 5 cai; **(FISA TEHNICA 1)** | buc. | 3 |  |  |  |  |  |
| **2.** | Traductor presiune diferențială cu extragere de radical 0÷3000mm H2O; cu manifold cu 5 cai; **(FISA TEHNICA 2)** | buc. | 6 |  |  |  |  |  |
| **3.** | Traductor presiune diferențială cu extragere de radical 0÷1000mm H2O; cu manifold cu 5 cai; **(FISA TEHNICA 3)** | buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| **4.** | Traductor presiune diferențială cu extragere de radical 0÷16000mm H2O; cu manifold cu 5 cai; **(FISA TEHNICA 4)** | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| **5.** | Traductor presiune diferențială cu extragere de radical 0÷10mB reglat 0÷1,33mb; cu manifold cu 5 cai; **(FISA TEHNICA 5)** | buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| **6.** | Traductor presiune diferențială cu extragere de radical reglat 0÷113 mB; cu manifold cu 5 cai; **(FISA TEHNICA 6)** | buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| **7.** | Traductor debit contrapresiune - diferenta de presiune: 0-300 mBar; **(FISA TEHNICA 8)** | buc. | 3 |  |  |  |  |  |
| **8.** | Traductor presiune diferentiala debit apa - diferenta de presiune: 0-400 mBar; **(FISA TEHNICA 9)** | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| **9.** | Traductor presiune diferentiala debit apa - diferenta de presiune: 0-300 mBar; **(FISA TEHNICA 10)** | buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| **10.** | Traductor de presiune relativa 0 ÷ 1 bar; **(FISA TEHNICA 11)** | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| **11.** | Traductor de presiune relativa Cod 2088G-2-S-22-B-2-Q4 sau echivalent, Range: 0 - 6 Bar; **(FISA TEHNICA 12)** | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| **12.** | Traductor de presiune relativa Cod 2088G-3-S-22-B-2-Q4 sau echivalent, Range: 0 -25 Bar; **(FISA TEHNICA 13)** | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| **13.** | Traductor de presiune diferentiala Cod 3051CD-2-A-02-A-1-BHJ-L4-Q4 sau echivalent, Range: 0-250 mBar; **(FISA TEHNICA 14)** | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| **TOTAL (LEI fara TVA)** | | | | | | | | |

**Nota:** \*- 60 zile calendaristice de la data semnarii contractului

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1. Furnizorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Garantia de buna executie: **10 %** din valoarea contractului  a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1.  b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:   1. scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;  sau    ii) asigurare de garanţii emisă:     - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;     - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi  corespunzator);  c) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-b). | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: minim **24 luni** de la livrarea produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor:** contract ferm (model anexat) | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

**……………………….**

(semnatura autorizata)