**FISA DE OFERTA**

**pentru**

***LN3 - REPARATII CLADIRI DIN CTE SUD***

**DENUMIRE EXECUTANT:……………………………………………………………**

**ANEXA 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Denumirea lucrarilor** | **UM** | | **Canti-**  **tate** | **Pret unitar**  (lei, fara TVA **)** | | **Pret total**  (lei, fara TVA) | **Termen de prestare** | **Din care:** | |
| **Contractant general** | **Subcon-tractant** |
| *0.* | *1.* | *2.* | | *3.* | *4.* | | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* |
| **CAP. A CLĂDIRE STATIE PRODUCERE APA DEMI SI NOD REGENERARE (DEMI EXTINDERE), nr. inventar 13065** | | | | | | | | | | |
| 1 | Demontare traseu conducta metalica prin taiere | ml | | 20 |  | |  |  |  |  |
| 2 | Montare Teava PVC SN4, canalizare exterioara, cu mufa si garnitura, diametru 110 mm, 0.5 m | buc | | 2 |  | |  |  |  |  |
| 3 | Montare Teava PVC SN4, canalizare exterioara, cu mufa si garnitura, diametru 125 mm, 6 m | buc | | 1 |  | |  |  |  |  |
| 4 | Montare Teava PVC SN4, canalizare exterioara, cu mufa si garnitura, diametru 125 mm, 2 m | buc | | 1 |  | |  |  |  |  |
| 5 | Montare Piesa curatare PVC canalizare exterioara Valplast, diametru 125 mm | buc | | 1 |  | |  |  |  |  |
| 6 | Montare Mufa PVC canalizare exterioara Valplast, diametru 125 mm | buc | | 1 |  | |  |  |  |  |
| 7 | Montare Ramificatie canalizare exterioara PVC SN4, 87 grade, diametru 125 / 110 mm | buc | | 1 |  | |  |  |  |  |
| 8 | Montare Reductie excentrica PVC canalizare exterioara SN4, diametru 125 / 110 mm | buc | | 1 |  | |  |  |  |  |
| 9 | Montare Cot PVC canalizare exterioara SN4, diametru 110 mm, 87 grade | buc | | 2 |  | |  |  |  |  |
| 10 | Montare Teava PVC SN4, canalizare exterioara, cu mufa si garnitura, diametru 110 mm, 6 m | buc | | 2 |  | |  |  |  |  |
| 11 | Montare Coliere fixare diametru 125mm, L=0.8mm | buc | | 4 |  | |  |  |  |  |
| 12 | Montare Coliere fixare diametru 110mm, L=0.8mm | buc | | 7 |  | |  |  |  |  |
| 13 | Montare schela metalica mobila | mp | | 24 |  | |  |  |  |  |
| 14 | Ridicare materiale pana la h=6m | kg | | 50 |  | |  |  |  |  |
| 15 | Predare deseu metalic la magazie (evaluarea finala a cantitatii deseului se va stabili conform bon cantar) | kg | | 110 |  | |  |  |  |  |
| 16 | Utilitati | lei | |  |  | |  |  |  |  |
|  | **Total Cap.A(lei fara TVA)** | | | | | | | |  |  |
| **CAP.B CLĂDIRE SALA CAZANELOR, CORP DEGAZOR,CORP INTERMEDIAR ,**  **nr. inventar 13001** | | | | | | | | | | |
| 1 | Demontare prin taiere Teava metalica Dn 300 cota 21 cazan 4 | | ml | 10 |  |  | |  |  |  |
| 2 | Montare prin sudura Teava metalica Dn 300 cota 21 cazan 4 | | ml | 10 |  |  | |  |  |  |
| 3 | Racordare coloana Dn 50 prin sudura la conducta evacuare Dn 300, cota 21 cazan 4 | | buc | 1 |  |  | |  |  |  |
| 4 | Demontare prin taiere Teava metalica Dn 200 cota 32 cazan 3 | | ml | 20 |  |  | |  |  |  |
| 5 | Montare prin sudura Teava metalica Dn 200 cota 32 cazan 3 | | ml | 20 |  |  | |  |  |  |
| 6 | Racordare coloana Dn 60 prin sudura , cota 32 cazan 3 | | buc | 3 |  |  | |  |  |  |
| 7 | Montare prin sudura cot metalic Dn 200 | | buc | 1 |  |  | |  |  |  |
| 8 | Racordare coloana Dn 80 prin sudura , cota 32 cazan 3 | | buc | 1 |  |  | |  |  |  |
| 9 | Demontare prin taiere reductie metalica Dn 200- Dn300 cota 32 cazan 3-4 | | buc | 1 |  |  | |  |  |  |
| 10 | Montare prin sudura reductie metalica Dn 200- Dn300 cota 32 cazan 3-4 | | buc | 1 |  |  | |  |  |  |
| 11 | Grunduire 1 strat | | mp | 30 |  |  | |  |  |  |
| 12 | Vopsire cu vopsea metalica 2 straturi | | mp | 30 |  |  | |  |  |  |
| 13 | Montare schela metalica | | mp | 60 |  |  | |  |  |  |
| 14 | Ridicare materiale pana la cota 40 | | t | 1.2 |  |  | |  |  |  |
| 15 | Predare deseu metalic la magazie (evaluarea finala a cantitatii deseului se va stabili conform bon cantar) | | t | 0.36 |  |  | |  |  |  |
| 16 | Utilitati | | lei |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Total Cap.B(lei fara TVA)** | | | | | | | |  |  |
| **CAP.C INSTALAȚIE PRETATARE APA ADAOS ȘI CIRCUIT RĂCIRE,**  **nr. inventar 2/33084** | | | | | | | | | | |
| 1 | Curatare tencuială in zonele afectate grosime medie 0,5 cm la 2 decantori | | mp | 40.9 |  |  | |  |  |  |
| 2 | Reparatie tencuiala grosime 0,4 cm la 2 decantori cu mortar tencuiala | | mp | 40.9 |  |  | |  |  |  |
| 3 | Finisare tencuiala grosime 0,1 cm la 2 decantori cu tinci de exterior | | mp | 40.9 |  |  | |  |  |  |
| 4 | Curătare vopsea lavabilă + glet la 2 decantori | | mp | 204 |  |  | |  |  |  |
| 5 | Aplicare 1 strat amorsa pentru exterior la 2 decantori | | mp | 204 |  |  | |  |  |  |
| 6 | Vopsire cu vopsea lavabila de exterior 2 straturi la 2 decantori | | mp | 204 |  |  | |  |  |  |
| 7 | Montare si demontare schela metalica pentru inaltimea de 3m | | mp | 48 |  |  | |  |  |  |
| 8 | Transport materiale prin purtare directa pe verticala la Hmax=4,4 m | | t | 0.52 |  |  | |  |  |  |
| 9 | Evacuare si transport moloz la locul special amenajat(cca 10 m) din CTE SUD | | t | 0.2 |  |  | |  |  |  |
| 10 | Utilitati | | lei |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Total Cap.C (lei fara TVA)** | | | | | | |  |  |  |
| **CAP.D CLĂDIRE SALA CAZANE, nr. inventar 13001** | | | | | | | | | | |
| 1 | Desfacere tabla cutata grosime 1mm | mp | | 60 |  |  | |  |  |  |
| 2 | Inlocuire tabla cutata neagra protejata anticoroziv cu vopsea alchidica perete sir C in dreptul cazanului 1-2, tip35/187,4, lungime panou tabla cutata=2000mm , grosime=1mm | mp | | 60 |  |  | |  |  |  |
| 3 | Grunduire pe ambele fete (se va tine cont de suprafata desfasurata) | mp | | 60 |  |  | |  |  |  |
| 4 | Vopsire tabla cutata pe suprafata interioara si exterioara vopsea albastru RAL 5022 (se va tine cont de suprafata desfasurata pe 2 fete) | mp | | 60 |  |  | |  |  |  |
| 5 | Predare deseu metalic la magazie (evaluarea finala a cantitatii deseului se va stabili conform bon cantar)\* | t | | 0.5 |  |  | |  |  |  |
| 6 | Transport materiale prin purtare directa pe verticala la cota +45,0m | t | | 0.6 |  |  | |  |  |  |
| 7 | Utilitati | lei | |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Total Cap.D (lei fara TVA)** | | | | | | |  |  |  |
| **Cap. E1 Statie de 6 kV celule I.T. servicii proprii si auxiliare 6 kV si 0.4 kV Gr. 3 si 4 ,**  **nr. inventar 2/33055/1** | | | | | | | | | | |
| 1 | Curatare suprafata zugravita | mp | | 474 |  |  | |  |  |  |
| 2 | Reparatii tencuiala | mp | | 47.4 |  |  | |  |  |  |
| 3 | Gletuire 3mm grosime | mp | | 474 |  |  | |  |  |  |
| 4 | Aplicare strat amorsa | mp | | 474 |  |  | |  |  |  |
| 5 | Vopsire cu vopsea lavabila de interior | mp | | 367 |  |  | |  |  |  |
| 6 | Vopsire cu vopsea alchidica de culoare verde pereti interiori | mp | | 107 |  |  | |  |  |  |
| 7 | Vopsire cu vopsea metalica de culoare verde usi acces dimensiuni1,6x 2,5m, pe ambele fete | buc | | 4 |  |  | |  |  |  |
| **Cap. E2 Servicii proprii auxiliare 6 kV si 0.4 kV Gr. 1 si 2 ,**  **nr. inventar 2/33057/1** | | | | | | | |  |  |  |
| 8 | Curatare suprafata zugravita | mp | | 474 |  |  | |  |  |  |
| 9 | Reparatii tencuiala | mp | | 94.8 |  |  | |  |  |  |
| 10 | Gletuire 3mm grosime | mp | | 474 |  |  | |  |  |  |
| 11 | Aplicare strat amorsa | mp | | 474 |  |  | |  |  |  |
| 12 | Vopsire cu vopsea lavabila de interior | mp | | 367 |  |  | |  |  |  |
| 13 | Vopsire cu vopsea alchidica de culoare verde pereti interiori | mp | | 107 |  |  | |  |  |  |
| 14 | Demontare fereastra cu jaluzele metalice industriale dimensiuni1,3x 0,7m | buc | | 4 |  |  | |  |  |  |
| 15 | Montare fereastra cu jaluzele metalice industriale dimensiuni1,3x 0,7m | buc | | 4 |  |  | |  |  |  |
| 16 | Demontare usi metalice industriale dimensiuni 1,6x 2,5m | buc | | 2 |  |  | |  |  |  |
| 17 | Montare usi metalice industriale dimensiuni 1,6x 2,5m | buc | | 2 |  |  | |  |  |  |
| 18 | Vopsire cu vopsea metalica de culoare verde usi acces dimensiuni1,6x 2,5m, pe ambele fete | buc | | 4 |  |  | |  |  |  |
| 19 | Predare deseu metalic la magazie (evaluarea finala a cantitatii deseului se va stabili conform bon cantar) | t | | 0.2 |  |  | |  |  |  |
| 20 | Transport deseuri industriale la loc special amenajat | t | | 1.3 |  |  | |  |  |  |
| 21 | Utilitati | lei | |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Total Cap.E1+Cap. E2 (lei fara TVA)** | | | | | | |  |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL(lei fara TVA):** | | | | | | |  |  |  |

|  |
| --- |
| Pentru intocmirea ofertei tehnice se recomanda ofertantului prezenta in situ pentru vizualizarea lucrarilor  solicitate in prezenta anexa. Executantul va executa curatenie la locul de munca si va preda gunoiul industrial in incinta CTE SUD la locul indicat de beneficiar. Numarul de straturi de vopsea vor fi date in conformitate cu precizarile din tehnologia de aplicare data de producator. \*Mentionam ca estimarea cantitatii de deseu metalic pentru Cap. D. s-a facut luand in calcul o uzura ce circa 30%, deoarece aperetele de tabla cutata are portiuni lipsa, iar tabla ramasa are coroziune avansata. |
|

**ANEXA NR. 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LISTA MATERIALELOR DE BAZA ASIGURATE DE EXECUTANT** | | | | | | |
| Nr. crt. | DENUMIRE MATERIALE | U.M. | CANTI  TATE | | | Pret unitar  (lei, fara TVA ) | | Pret total  (lei, fara TVA) | | |
| *0* | *1* | *2* | *3* | | | *4* | | *5* | | |
| **Cap.A CLĂDIRE STATIE PRODUCERE APA DEMI SI NOD REGENERARE (DEMI EXTINDERE), nr. inventar 13065** | | | | | | | |  | |
| 1 | Teava PVC SN4, canalizare exterioara, cu mufa si garnitura, diametru 110 mm, 0.5 m | buc | 2 | | |  | |  | | |
| 2 | Teava PVC SN4, canalizare exterioara, cu mufa si garnitura, diametru 125mm, 6 m | buc | 1 | | |  | |  | | |
| 3 | Teava PVC SN4, canalizare exterioara, cu mufa si garnitura, diametru 125mm, 2 m | buc | 1 | | |  | |  | | |
| 4 | Piesa curatare PVC canalizare exterioara Valplast, diametru 125 mm | buc | 1 | | |  | |  | | |
| 5 | Mufa PVC canalizare exterioara Valplast, diametru 125 mm | buc | 1 | | |  | |  | | |
| 6 | Ramificatie canalizare exterioara PVC SN4, 87 grade, diametru 125/110 mm | buc | 1 | | |  | |  | | |
| 7 | Reductie excentrica PVC canalizare exterioara SN4, diametru 125/ 110 mm | buc | 1 | | |  | |  | | |
| 8 | Cot PVC canalizare exterioara SN4, diametru 110 mm, 87 grade | buc | 2 | | |  | |  | | |
| 9 | Teava PVC SN4, canalizare exterioara, cu mufa si garnitura, diametru 110 mm, 6 m | buc | 2 | | |  | |  | | |
| 10 | Coliere fixare diametru 125mm, L=0.8mm | buc | 4 | | |  | |  | | |
| 11 | Coliere fixare diametru 110mm, L=0.8mm | buc | 7 | | |  | |  | | |
|  | **Total Cap.A (lei fara TVA)** | | | | |  | |  | | |
| **Cap.B. CLĂDIRE SALA CAZANELOR, CORP DEGAZOR,CORP INTERMEDIAR ,nr. inventar 13001** | | | | | | | | | | |
| 1 | Teava metalica 324x6mm cota 21 cazan 4 | ml | 10 | | |  | |  | | |
| 2 | Teava metalica 219x5 cota 32 cazan 3 | ml | 20 | | |  | |  | | |
| 3 | Cot metalic Dn 200 | buc | 1 | | |  | |  | | |
| 4 | Reductie metalica Dn 200- Dn300 cota 32 cazan 3 | buc | 1 | | |  | |  | | |
| 5 | Grund metal | kg | \* | | |  | |  | | |
| 6 | Vopsea metal | kg | \* | | |  | |  | | |
|  | **Total Cap.B(lei fara TVA)** | | | | |  | |  | | |
| **Cap.C. INSTALAȚIE PRETATARE APA ADAOS ȘI CIRCUIT RĂCIRE, nr. inventar 2/33084** | | | | | | | | | | |
| 1 | Mortar tencuiala M100T grosime 0,5 cm (pentru o suprafata de 40,9 mp) | mc | | 0.21 | |  | |  | | |
| 2 | Tinci exterior (pentru o suprafata de 40,9 mp) la 2 decantori | mc | | 0.10 | |  | |  | | |
| 3 | Vopsea lavabila *de exterior* in 2 straturi (pentru o suprafata de 204 mp), (culoarea va fi stabilita de comun acord cu executantul) | kg | | \* | |  | |  | | |
| 4 | Amorsa de exterior pentru o suprafata de 204 mp | l | | \* | |  | |  | | |
|  | **Total Cap.C (lei fara TVA)** |  | |  | |  | |  | | |
| **Cap.D. CLĂDIRE SALA CAZANE, nr. inventar 13001** | | | | | |  | |  | | |
| 1 | Tabla cutata neagra tip35/187,4, L panou tabla cutata =2000m, gr 1mm | mp | | 60 | |  | |  | | |
| 2 | Grund metalic (se va tine cont de suprafata desfasurata si grunduire 2 fete) | kg | | \* | |  | |  | | |
| 3 | Vopsea anticoroziva culoare albastru RAL 5022 (se va tine cont pentru calculul cantitatii de vopsea de aria desfasurata a tablei cutate, pt. 2 fete) | kg | | \* | |  | |  | | |
|  | **Total Cap.D (lei fara TVA)** |  | |  | |  | |  | | |
| **Cap.E. STATII DE 6 KV GRUP 1,2 si 3,4** | | | | | |  | |  | | |
| 1 | Mortar pentru tencuiala | kg | | 500 | |  | |  | | |
| 2 | Glet 3mm pt o suprafata de 948mp | kg | | \* | |  | |  | | |
| 3 | Amorsa pt o suprafata de 948mp | l | | \* | |  | |  | | |
| 4 | Vopsea lavabila de interior pt suprafata de 734mp | kg | | \* | |  | |  | | |
| 5 | Vopsea alchidica de culoare verde pt suprafata de 214mp | kg | | \* | |  | |  | | |
| 6 | Fereastra cu jaluzele metalice industriale dimensiuni1,3x 0,7m | buc | | 4 | |  | |  | | |
| 7 | Usi metalice industriale dimensiuni 1,6x 2,5m | buc | | 2 | |  | |  | | |
| 8 | Vopsea metalica de culoare verde | kg | | \* | |  | |  | | |
|  | **Total Cap.E (lei fara TVA)** |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  | | | |  | |  | | | | |  |  |
| NOTA |  | | | |  | |  | | | | |  |  |
|  | Materialele nu contin adaosurile tehnologice | | | |  | |  | | | | |  |  |
|  | Toate materialele marunte vor fi asigurate de executant. \* cantitatea va fi stabilita de executant in functie de tehnologia de executie. | | | | |  | | |  | | | | | |

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  (se bifează varianta dorită) |
| 1)Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1 a caietului de sarcini.  2) In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1.  3) In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a serviciului completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire.  4) In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de prestare si garantiile tehnice ofertate.  5) Ofertantul va face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001/2015 sau echivalent, document eliberat de un organism de certificare al calitatii acreditat in tara sau strainatate (obligatoriu acesta va fi pentru activitatea care face obiectul achizitiei).  6) In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010). | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII DE PARTICIPARE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1. ***La ofertare se vor prezenta informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor lucrari efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani.***  Informatiile prezentate trebuie sa dovedeasca experienta operatorului economic in executia de lucrari similare cu cele din prezentul caiet de sarcini respectiv lucrari de reparatii cladiri.  Dovada se va face prin prezentarea a cel putin unui certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de clientul beneficiar din care sa rezulte obiectul contractului, valoarea, perioada de executie, calitatea lucrarii  ***2. Persoane juridice/fizice romane -*** Se va prezenta ***Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului / Autorizaţie de funcţionare / altele echivalenţe*** – document scanat transmis odată cu oferta  ***Persoane juridice/fizice străine -*** Se vor prezenta ***documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional*** conforme legilor ţării de rezidenţă a operatorului economic – document scanat transmis odată cu oferta | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  (se bifează varianta dorită) |
| **Perioada de executie:**   * Cap. A. = 20 zile calendaristice,de la predare front lucru, prezentand grafice de executie; * Cap. B. = 45 zile calendaristice, de la predare front lucru, prezentand grafice de executie; * Cap. C. = 30 zile calendaristice, de la predare front lucru, prezentand grafice de executie; * Cap. D. = 30 zile calendaristice, de la predare front lucru, prezentand grafice de executie; * Cap. E. = 60 zile calendaristice, de la predare front lucru, prezentand grafice de executie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie :** Cuantum de **10% din valoarea contractului**  Mod de constituire:  *Modul de constituire a garantiei de buna executie:*  a) prin virament bancar in contul beneficiarului;  b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:  (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat;  (ii) asigurare de garantii emisa:  - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;  - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara  c) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) si b).  d) prin retineri succesive din facturile introduse la plata.  ***Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei.*** | □  Virament bancar  □  Instrument de garantare  □  Depunere la casierie  □  Combinare modalitati a) si b)  □ ) Retineri succesive din facturile introduse la plata |
| **Adresa prestare servicii:**  CTE PROGRESU: Str.Pogoanelor nr.1 A , sector 4, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor: - receptia la terminarea serviciilor (pe faze de executie);  - receptia la terminarea prestarii serviciilor. | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Condiţii de plată:** conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [**www.elcen.ro**](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat **cu obiectiuni**  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVAŢII :……………………………………………………………………………………………**

**PRESTATOR ……………………….**