**FISA DE OFERTA**

Ofertant: ……………………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **LISTA DE CANTITATI DE SERVICII** | **UM** | **Can-titate** | **PREŢ ( lei fara TVA)** | | **Din care** | | **Durata/**  **termen prestare\*** |
| **unitar** | **total** | **Contac-tant general** | **subcon-**  **tractant** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | Efectuare set de analize cromatografice pentru determinarea gazelor dizolvate din uleiul trafo de putere din ELCEN, inclusiv rapoartele semnificative între gaze | set | 22 |  |  |  |  |  |
| **2** | Determinare concentraţie apǎ din uleiul transformatoarelor de putere din ELCEN, prin metoda Karl-Fisher | set | 22 |  |  |  |  |  |
| **3** | Interpretarea rezultatelor fiecărei analize de gaze și de apă. Interpretarea va evidenția cauzele posibile ținând cont și de istoricul transformatoarelor, și va prezenta recomandări detaliate | set | 22 |  |  |  |  |  |
| **TOTAL (LEI fara TVA)** | | | | | | | | |

**NOTA :** - Oferta trimisa va cuprinde toate costurile necesare finalizării serviciilor, inclusiv costurile cu deplasarea la locul de prelevare şi costurile de transmitere a documentației la beneficiar (2 exemplare scrise și un format electronic).

* Un set de analize de gaze dizolvate în ulei cuprinde valorile concentrației a minim 9 gaze (metan, hidrogen, etan, etilenă, acetilenă, CO, CO2, O2, N2) pentru un transformator, a rapoartelor concludente între diferite gaze.

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1. Prestatorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1. Prelevarea probelor pentru analiza gazelor din ulei se face din cele 4 locații ale ELCEN, în principal de la urmǎtoarele transformatoare:   - CTE Vest : T3-140MVA, T4-75MVA, TGA-25MVA, TGB-25MVA, T13,T14-20 MVA.  - CTE Progresu : T1, T2 - 25 MVA, T3, T4 - 80 MVA  - CTE Sud : T1SG, T2SG - 25 MVA, T3,T4 – 15 MVA, T3-T4 - 125 MVA  - CTE Grozavesti : T1- 80 MVA, T1SI - 16 MVA, T3SG- 25 MVA, T4SG- 25 MVA.  O parte din analize vor fi fǎcute la solicitarea beneficiarului, funcţie de posibilele defecte incipiente determinate la primele seturi de mǎsurǎtori. **Este necesar** ca transformatoarele sa fie in funcţiune de minim o sǎptǎmânǎ sau oprite de maxim 2 sǎptǎmâni pentru a fi concludente concentrațiile gazelor și apei dizolvate in ulei. | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor:** contract ferm (model anexat) | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

**……………………….**

(semnatura autorizata)