**FISA DE OFERTA**

**pentru**

**“Elemente filtrante pentru purificatoare de ulei”**

**DENUMIRE FURNIZOR: ……………………………………………………………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **CTE** | **DENUMIRE PRODUS** | **UM** | **Canti-**  **tate** | **PREŢ**  **lei fără TVA** | | **PRODUCATOR** | **TERMEN LIVRARE (\*)** |
| UNITAR | TOTAL |
| 1. | CTE GROZAVESTI | Element filtrant tip **N15 DM 005** pentru purificator tip HYDAC FAM-15-1-2-A/ 1990-015-Z-Z-ATEX-Z1  -capacitate de filtrare: 17l/min; -tip constructiv: cilindru  HYDAC Part no;3252552/ grad filtrare absolut: 5μm  Diametrul interior stut= 60 mm, Diametrul exterior stut= 73 mm -diametrul exterior =260 mm(cota de gabarit)/lungime totala (inclusiv,straturile deprindere)=335 mm Lungime totala (fara straturile de prindere) =250mm/capaciatea contaminare=500g (conform ISO 4572) Temperatura ulei= 10-80°C/ grad de viscozitate = 15- 500 mm²/s  Continut de apa –mai mica de 100ppm; Viteza eliminare apa=1 litru/ora/temperatura mediu ambiant= 10-40°C | **BUC** | **5** |  |  |  |  |
| 2. | CTE GROZAVESTI | Element filtrant tip **N15 DM 010** pentru purificator tip HYDAC FAM-15-1-2-A/ 1990-015-Z-Z-ATEX-Z1 -capacitate de filtrare: 17l/min; -tip constructiv: cilindru  HYDAC Part no;3252552/ grad filtrare absolut: 10μm  Diametrul interior stut= 60 mm, Diametrul exterior stut= 73 mm -diametrul exterior =260 mm(cota de gabarit)/lungime totala (inclusiv,straturile deprindere)=335 mm Lungime totala (fara straturile de prindere) =250mm/capaciatea contaminare=500g (conform ISO 4572) Temperatura ulei= 10-80°C/ grad de viscozitate = 15- 500 mm²/s  Continut de apa –mai mica de 100ppm; Viteza eliminare apa=1 litru/ora/temperatura mediu ambiant= 10-40°C | **BUC** | **7** |  |  |  |  |
| 3. | CTE GROZAVESTI | Element filtrant tip **N15 DM 020** pentru purificator tip HYDAC FAM-15-1-2-A/ 1990-015-Z-Z-ATEX-Z1 -capacitate de filtrare: 17l/min; -tip constructiv: cilindru  HYDAC Part no;3252552/ grad filtrare absolut: 20μm  Diametrul interior stut= 60 mm, Diametrul exterior stut= 73 mm -diametrul exterior =260 mm(cota de gabarit)/lungime totala (inclusiv,straturile deprindere)=335 mm Lungime totala (fara straturile de prindere) =250mm/capaciatea contaminare=500g (conform ISO 4572) Temperatura ulei= 10-80°C/ grad de viscozitate = 15- 500 mm²/s  Continut de apa –mai mica de 100ppm; Viteza eliminare apa=1 litru/ora/temperatura mediu ambiant= 10-40°C | **BUC** | **5** |  |  |  |  |
| 4. | CTE GROZAVESTI | Element filtrant tip **N15 DM 030** pentru purificator tip HYDAC FAM-15-1-2-A/ 1990-015-Z-Z-ATEX-Z1 capacitate de filtrare: 17l/min; -tip constructiv: cilindru  HYDAC Part no;3252552/ grad filtrare absolut: 30μm  Diametrul interior stut= 60 mm, Diametrul exterior stut= 73 mm -diametrul exterior =260 mm(cota de gabarit)/lungime totala (inclusiv,straturile deprindere)=335 mm Lungime totala (fara straturile de prindere) =250mm/capaciatea contaminare=500g (conform ISO 4572) Temperatura ulei= 10-80°C/ grad de viscozitate = 15- 500 mm²/s  Continut de apa –mai mica de 100ppm; Viteza eliminare apa=1 litru/ora/temperatura mediu ambiant= 10-40°C | **BUC** | **2** |  |  |  |  |
| **TOTAL (lei fara TVA):** | | |  |  |  |  |  |  |

(\*)Termen livrare: in termen de **45 zile calendaristice de la data prefectării contractului**;

Transportul va fi inclus in pret

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini.** | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Din motive tehnice extrem destricte, impuse de proiectele tehnice ale instalatiilor de purificare ulei, sau de garantia echipamentelor de purificare mobile, se vor accepta la ofertare doar elemente filtrante originale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsul ofertat indeplineste toate conditiile tehnice solicitate in prezentul CS. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Specificatiile tehnice ale produselor ofertate vor fi prezentate obligatoriu si in limba romana (originale sau in traducere autorizata) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt fabricate in sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001 editia în vigoare sau conform oricărui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Deoarece elementele filtrante au regim de consumabile pentru instalatiile de filtrare existente deja in dotarea achizitorului, potentialii ofertanti vor prezenta documente emise de catre producatorii instalatiilor de filtrare care sa ateste compatibilitatea elementelor filtrante ofertate cu instalatiile de filtrare (mentionate in Anexa nr.1 a prezentului Caiet de Sarcini) | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Livrare:**  Franco - depozit la sediul beneficiarului, in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Documente insotitoare** ale produsului livrat :  - factura fiscală;  - certificat de calitate  - declaraţia de conformitate;  - certificatul de garantie  - certificat de origine (daca este cazul) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantie tehnica** : 24 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie :**  **Se solicita garantie de buna executie in cuantum de 10% din pretul contractului.**  Mod de constituire:  1.prin virament bancar in contul beneficiarului  2.prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii  3.depunerea la casieria achizitorului, în numerar.  ***Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei.*** | 1.Acceptat □ Neacceptat □  2.Acceptat □ Neacceptat □  3.Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia, cantitativă şi calitativă, la beneficiar, se efectuează în termen de 3 zile de la data primirii produselor, termen în care este convocat furnizorul în caz de neconformităţi. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa de livrare:**  CTE Grozăveşti : Splaiul Independenţei nr.229, sector 6, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Condiţii de plată :** conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [***www.elcen.ro***](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat ***cu obiectiuni***  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………………………………**

**FURNIZOR**

**………………..................**