**FISA DE OFERTA**

**pentru**

**“Electropompa de transvazare si recirculare solutie de sare – CTE GROZAVESTI”**

**DENUMIRE FURNIZOR:………………………………………………………………………………………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIRE PRODUS** | **UM** | **Cant.** | **PRET**  **UNITAR**  (lei fara TVA) | **PRET TOTAL**  (lei fara TVA) | **PRODU-CATOR** | **TERMEN**  **DE**  **LIVRARE** |
| **1** | ***Electropompă soluție de sare***: electropompă centrifugă, monoetajată, orizontală, cu etanșare la pompă moale; material inox AISI 316 turnat; Q max = 35 m3/h; înălțime de pompare H = 50 m; P = 15 KW, U = 3 x 380 V, 50 Hz; n = 2 900 rot/min; presiune maximă = 4,5 bari; clasa de protecție IP 55, clasa de izolatie F; racord aspiratie Dn 65, racord refulare Dn 40; pentru saramura de concentratie c = 20-24%, densitate maximă a fluidului: 1200 kg/ m3,suspensii=max. 20000 mg/l;amplasare interioara:diametrul maxim al impurităților: 5 mm;amplasare interioară;temperatura de lucru =20 ÷ 200C, temperatura mediului = 10 0 ÷ 250C,umiditatea mediului 80 % la 250 C; echipată cu cuplaj flexibil, motor electric, placa de baza,montaj si aliniere pe postament,protectie prin vopsire suplimentara anti-coroziune sau echivalent. | **ans** | **1** |  |  |  |  |
|  | **TOTAL (LEI, fara TVA)** | | | |  | - | |

**NOTĂ:** Electropompa existentă în instalație este de tip SEP GN – 40-200.

Dimensiunile maximale pentru montarea în instalație: lățime l= 490 mm; lungime L = 1220 mm; înălțime H = 440 mm.

**Transportul va fi inclus in pret.**

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifeaza varianta dorita)* |
| Ofertantul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr. 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise la capitolul IV din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr. 1 a caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, materiale etc.) atat pentru pompa cat si pentru motor, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Intrucat se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere – dimensional, tehnic, etc.) cu cele din instalatie, **electropompa livrata trebuie sa respecte cotele de gabarit si montaj astfel incat sa poata fi montata fara modificarea fundatiei existente sau modificari ale circuitelor existente. In acest sens se va releva electropompa existenta in instalatie.** | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt fabricate in sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricărui alt standard de sistem de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia tehnică** solicitata este de 18 luni de la montaj dar nu mai putin de 24 luni de la livrarea produsului.  Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat, este în conformitate cu specificatiile tehnice şi de calitate prevăzute în oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifeaza varianta dorita)* |
| **Termenul de livrare** este de 60 zile calendaristice de la data perfectarii contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrarea produselor se face franco depozit beneficiar – CTE Bucuresti Grozavesti Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare, cu asigurarea mijloacelor de transport şi suportarea cheltuielilor aferente de către furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia cantitativă şi calitativă la beneficiar se efectuează în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul mentionate la cap.VIII, termen în care este convocat furnizorul în caz de neconformitati cantitative si calitative. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Transportul va fi însoţit obligatoriu de următoarele documente:   * aviz de expediţie; * certificat de calitate de la producător; * certificat de garanţie; * cartea electropompei, instructiuni de montaj si exploatare a acesteia * certificate de origine si declaratia vamala de import, daca produsele provin din alt stat care nu este membru UE. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie:** 5% din valoarea contractului  Mod de constituire:  a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau  b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:  i) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;  ii) asigurare de garanţii emisă:  - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;  - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de prestare a serviciilor contractate, inclusiv punerea in functiune. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a  instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia  se va prelungi  corespunzator de catre prestator).  c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar.  **Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei.**  In conformitate cu Notificarea ANAP, publicata pe site-ul oficial [www.anap.gov.ro](http://www.anap.gov.ro) – sectiunea Notificari ANAP - **Notificarea privind acceptarea în procedurile de achiziție publică/sectorială a garanțiilor de participare / de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare**, entitatea contractanta nu poate accepta constituirea garantiei de buna executie prin instrumente de garantare emise de institutii nebancare. | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Condiţii de plată :** conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul ***[www.elcen.ro](http://www.elcen.ro)***) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat ***cu obiectiuni***  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………………………………**

**FURNIZOR**

**………………..................**