**FISA DE OFERTA**

pentru:

**Reparatie retea iluminat exterior din incinta CTE Bucuresti Vest**

***DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC....................................................................................***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **DENUMIRE LUCRARE** | **UM** | **Cantitate** | **Pret unitar** | **Pret total** | **Contractant General** | **Subcontractant ………………\*** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Desfacere cu recuperare si depozitare in mod corespunzator borduri in vederea reutilizării | ml | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Extragere stalpi neconformi, evacuare, transport (cca 500m) la locul indicat de beneficiar (zona depozit materiale) si depozitare | buc. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Sapatura in pamant tare in vederea executarii fundatiilor aferente stalpi | mc | 9 |  |  |  |  |
| 4 | Compactare cu maiul suprafața pamant aferenta fundatie stalp | mp | 5,10 |  |  |  |  |
| 5 | Montare/demontare cofraj pentru fundație (tip pahar) stalpi | mp | 12,3 |  |  |  |  |
| 6 | Turnare beton B 200, fundatie (tip pahar) stalpi | mc | 9 |  |  |  |  |
| 7 | Montare stalpi beton armat in fundație tip pahar | buc | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Fixare stalpi beton armat in fundatie tip pahar | buc | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Montare electrozi impamantare zincat | buc | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Inlocuirea legaturilor de impamantare la 3 stalpi cu platbanda zincata | ml | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Montare borduri | ml | 2 |  |  |  |  |
|  | **PRET TOTAL (LEI FARA TVA)** | | | |  | | |

**NOTA:**

1. Toate sculele, utilajele (inclusiv macara), schelele, dispozitivele, panourile de sprijinire maluri, cofraje etc., necesare executarii lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de catre executant si vor fi cuprinse in oferta de pret.

2. Executantul va lua toate masurile SSM aferente lucrarilor executate in zone cu sapaturi adanci (> 1 m).

3. ***Valoarea materialelor de baza cuprinse in anexa 2 este inclusa in pretul lucrarilor din prezenta anexa.***

**ANEXA NR. 2 –**

**LISTA MATERIALELOR**

**DE BAZĂ PUSE LA DISPOZIŢIE DE EXECUTANT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR  CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTI  TATE | PREŢ ( LEI ) | |
| UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Stalp din beton armat SC 10001 (SCP 10001) | buc | 2 |  |  |
| 2 | Stalp din beton armat SE 4 (SE 4T) | buc | 1 |  |  |
| 3 | Beton marca B 200 | mc | 9 |  |  |
| 4 | Electrod impamantare zincat | buc | 3 |  |  |
| 5 | Platbanda zincata termic | ml | 10 |  |  |
| **TOTAL (LEI fara TVA):** | | | | |  |

Nota: Toate materialele/componentele necesare executarii lucrarilor ce fac obiectul caietului de sarcini vor fi asigurate de executant.

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **1.Respectarea tuturor cerinţelor caietului de sarcini**. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **2. Propunerea tehnica**  Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele prezentului Caiet de sarcini.  Va garanta ca :   * executa toate lucrarile solicitate in Anexa nr.1 a prezentului caiet de sarcini; * asigura materialele necesare executarii lucrarilor de reparatii ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini; * asigura toate sculele, aparatura, utilajele, dispozitivele specifice etc. necesare executarii tuturor lucrarilor de reparatii ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, precum si intreaga logistica (inclusiv personalul specializat aferent) necesar intregii activitati ce urmeaza a fi executata;   **Va face dovada :**   * prestarii unor lucrari similare in ultimii 3 ani * ca lucrarile vor fi efectuate de personal specializat pentru executia acestor tipuri de lucrari; * implementarii si certificarii unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001 editia in vigoare sau conform oricarui alt standard echivalent acestui sistem de management al calitatii;   respectarii reglementarii in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice), Hotararea nr.1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor  explozive, prezentand o declaratie in acest sens | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| **3.** Executantul trebuie sa supuna spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile atat ale beneficiarului cat si ale executantului, etc, dupa caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| ***Garantia tehnica***  Perioada de garantie tehnica este de 36 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit conform Instructiunii PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice.  Pe perioada de garantie in cazul in aparitiei unui defect imputabil executantului, acest il va va elimna pe cheltuiala proprie.  In cazul aparitiei unor defecte imputabile executantului in perioada de garantie, perioada de garantie se va prelungi corespunzator cu timpul in care se vor elimina neconformitatile constatate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie :**  Cuantum garanţie: **5 %** din valoarea contractului fara TVA  Mod de constituire:  ***a) virament bancar in contul beneficiarului***  ***b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel***:     (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;     (ii) asigurare de garanţii emisa:     - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;     - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;  prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a  instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia  se va prelungi  corespunzator de catre executant; sau  ***c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau***  ***d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c).***  ***Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei.*** | □ Virament bancar  □ Instrument de garantare  □ Depunere la casierie  □ Combinare modalitati a)-c) |
| ***8.Model de contract prezentat de achizitor*** | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat ***cu obiectiuni***  (*se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul*) |

**OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………**

**EXECUTANT**

**………………..................**

(semnătura autorizată)