**FISA DE OFERTA**

pentru achizitia

***“LN3 – Servicii pentru expertizare recipiente sub presiune si cazan CTP de la CTE Progresu ”***

**DENUMIRE Prestator**: **………………………………**

1. **PROPUNERE FINANCIARA**

# 1.LISTA DE CANTITĂŢI DE SERVICII

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR  CRT | DENUMIREA SERVICIULUI | UM | CANTI  TATE | PRET ( LEI ) | | Din care | |
| UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcon-  tractant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **A.RECIPIENTI SUB PRESIUNE** | | | | | | | |
| 1 | Demontare si montare manta PIP-uri 5,6,7 TA4 cu realizare etansare cu garnitura metalica Ø1615, latime 120 mm, grosime 6 mm, prindere in prezoane astfel: PIP5 = 36 buc M52x3-320, PIP6 = 36 buc M52x3-360 PIP7 = 36 buc M52x3-390 | ans | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Demontare si montare capac si sistem tubular racitor abur Ø377, prindere in prezoane (16 buc M30 x 170) cu realizare etansare cu garnitura m.u. Ø450 / Ø380 x 3 | kg | 380 |  |  |  |  |
| **B** | **Cazan de abur industrial 30 t/h aferent CTP** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontare si montare capace guri de vizitate tamburi inferior si superior | buc | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Demontare partiala separatie tamburi CTP | kg | 1120 |  |  |  |  |
| 3 | Montare instalatie de separatie in tamburi CTP | kg | 1120 |  |  |  |  |
|  | **TOTAL SERVICII fara TVA** |  |  |  |  |  |  |

# *Nota : Lucrarile se executa intre cotele 0-32m. Executantul va lua masuri pentru respectarea NPM pentru lucrul la inaltime (schele, SDV-uri, echipament de protectie)*

**2.LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ PUSE LA DISPOZIŢIE DE PRESTATOR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTI  TATE | PREŢ ( LEI ) | |
| UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Garnitura m.u. Ø450/ Ø380x3 racitor abur | set | 1 |  |  |
| 2 | Garnitura capace tambur cazan CTP | set | 1 |  |  |
| 3 | Garnitura metalice pentru PIP nr.5,6,7 (Ø1615, latime 120 mm, grosime 6 mm) | set | 3 |  |  |
|  | **total valoare** |  |  |  |  |

***Nota :*** *Toate materialele marunte vor fi asigurate de prestator.*

**3. GRAFICUL DE PRESTARE**

1. **CERINTE IMPUSE PRESTATORULUI**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA OPERATOR** *(se bifeaza varianta dorita)* |
| *Oferta va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele caietului de sarcini.* | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de finalizare : 45 zile de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ofertantul acorda garanţie tehnică de minim 12 luni de la semnarea procesului verbal de receptie a serviciilor conform caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul va realiza serviciile conform cerintelor standardului de calitate SR EN ISO 9001 editia in vigoare si trebuie sa respecte conditiile tehnice impuse de autoritatea contractanta. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se va prezenta graficul de prestare a serviciilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se solicita garantie de buna executie de 5% din valoarea contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model de contract propus de achizitor** | Acceptat □ Neacceptat □ |

**NOTA:**

**1.** Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

**2.** Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite prin email: [cristina.vasile@elcen.ro](mailto:cristina.vasile@elcen.ro) **OPERATOR ECONOMIC**

**OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………………………………** (semnatura autorizata)