**FIŞA DE OFERTĂ**

pentru

**,,Piese schimb dulapuri Profibus aferente agregate Centrala Ciclu Combinat din CTE Bucuresti Vest”**

**DENUMIRE FURNIZOR** **......……………………………..................…………………....................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA | | PRODUCĂTOR | TERMEN LIVRARE (\*) |
| UNITAR  (lei) | TOTAL (lei) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 |
| 1 | pompa de ridicare rotor tip PV10 2R5D C02 fabricant DENISON HYDRAULICS (conform fisa tehnica anexa nr.2) | buc | 2 |  |  |  |  |
| **Total lei (fara T.V.A):** | | | | |  | | |

(\*)**Termen de livrare: *98 zile de la perfectarea contractului.***

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| ***1.Respectarea cerinţelor caietului de sarcini***. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| ***2***. ***Propunerea tehnică*** va conţine :  - In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr.1.  - In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate.  - **Pompele de ridicare rotor generator fac parte dintr-un ansamblu predefinit de producator motor-pompa, respectiv electropompe-sistem ulei ungere; pentru evitarea unor incompatibilitati atat din punct de vedere constructiv (dimensiuni, material etc) cat si functional este necesar a se achizitiona acelasi tip de pompa, din acest motiv in documentatie au fost specificate informatii privind codurile de fabricatie si fabricantul acestora. Nu se accepta modificari in instalatie pentru montarea pompelor; motoarele pompelor se refolosesc.**  - daca se ofera piese cu alte coduri decat cele solicitate, ofertantul va face dovada ca producatorul a adoptat un alt sistem de codificare  -Se vor prezenta fise tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, coduri de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate  - In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu ***SR EN ISO 9001***, editia in vigoare, sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. ***Garantia tehnica*** solicitata este de ***12 luni*** *de la punerea in functiune, dar nu mai mult de 18 luni de la receptia produselor in conditii normale de depozitare*. | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| ***Garantia de buna executie* :**  Cuantum garanţie: **10%** din valoarea contractului fara TVA  Mod de constituire:   * prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. * prin virament bancar in contul beneficiarului. * Depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei .   Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | □ Instrument de garantare  □ Virament bancar  □ Depunere la casierie |
| ***Livrarea produselor*** ***se face franco depozit beneficiar*** – ***CTE Vest***- B-dul Timisoara nr.106 sector 6, Bucuresti in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| ***Documente însoţitoare*** pentru receptia produselor livrate :  - dispozitie de livrare - aviz de expeditie;  - certificat de calitate/declaratie de conformitate emise de producator;  - certificat de garantie;  - certificat de origine ;  - instructiuni de conservare, depozitare, manipulare emise de furnizor pe care achizitorul trebuie sa le respecte pentru a nu aduce prejudicii produselor livrate din necunoasterea lor, in limba romana daca este cazul | Acceptat □ Neacceptat □ |
| ***Ambalare :***  Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara in functie de specificul acestora si conditiile impuse prin caietul de sarcini sau documentatii tehnice | Acceptat □ Neacceptat □ |
| ***Recepţia cantitativă şi calitativă*** :  Receptia produselor se face pe baza de receptie cantitativa efectuata la sediul beneficiarului.  Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii produselor, termen in care este convocat furnizorul in caz de neconformitati cantitative si calitative . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| ***Adresă livrare :***  - ***CTE Vest***- B-dul Timisoara nr.106 sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Condiţii de plată :** conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [***www.elcen.ro***](http://www.elcen.ro)) | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  ***(se prezinta lista cu obiectiuni)*** |

**NOTA:**

**1.** Pretul este ferm si nu poate fi majorat pe perioada de derulare a contractului.

**2.** Conditii de plata: conform precizarilor din **modelul de contract.**

**3.** Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1598 ; email:  ***cornelia.ionita@elcen.ro***, sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**FURNIZOR**

**…………...…………….**

(semnătura autorizată)