**FISA DE OFERTA**

***Etalonari/verificari pentru componentele sistemelor de masurare a energiei termice si apa bruta – masurile de rezerva FEA – din dotarea centralelor termoelectrice din Bucuresti***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt**. | **DENUMIREA SERVICIILOR** | **UM** | **Cantitate** | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare |
| **1.1 Etalonare traductoare** | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Traductor presiune diferentiala | buc | **13** |  |  |  |
| 1.1.2 | Traductor presiune relativa | buc | **10** |  |  |  |
| **1.2 Etalonare - Compensator inregistrator cu autoechilibrare** | |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Tip ELR 354 , 1 canal M3 FEA | buc | **1** |  |  |  |
| 1.2.2 | Tip ELR 362 M3 , 1 canal | buc | **1** |  |  |  |
| 1.2.3 | Tip ELR 454 M3, 2 canale | buc | **1** |  |  |  |
| **1.3 Etalonare - Aparat indicator/inregistrator** | |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Tip LOGOSCREEN 500 D, JUMO Germania;  GR MINITREND , GR EZTREND , HONEYWELL | buc | **3** |  |  |  |
| **1.4 Etalonare element de calcul** | |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Element de calcul tip ELI 212,103,203,303 INTEGRATOR | buc | **2** |  |  |  |
| 1.4.2 | Element de calcul tip ELX 222 ;CS2-SQ | buc | **7** |  |  |  |
| **1.5 Etalonare – Adaptor de temperatura, termorezistente** | |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Adaptor de temperatura | buc | **2** |  |  |  |
| 1.5.2 | Termorezistenta | buc | **7** |  |  |  |
| **TOTAL LEI FARA TVA** | | | | | |  |

**DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC** …………………………………………………………

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **1.Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini.**  2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini.  3. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1 .  4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie.  5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice).  6. Prestatorul serviciilor va respecta cerintele Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;  7. Prestatorul serviciilor va asigura trasabilitatea la etaloanele nationale in conformitate cu cerintele Hotararii Guvernului nr.1660/2005 privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala, Anexa 3 Instructiuni de metrologie legala IML 3-05 „Trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal;  8. Prestatorul serviciilor va emite Certificate de etalonare (care sa cuprinda toate informatiile conform cerintelor SR EN ISO/CEI 17025/2005) | 1. Acceptat □ Neacceptat □ 2. Acceptat □ Neacceptat □ 3. Acceptat □ Neacceptat □ 4. Acceptat □ Neacceptat □ 5. Acceptat □ Neacceptat □ 6. Acceptat □ Neacceptat □ 7. Acceptat □ Neacceptat □ 8. Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Durata executie :** 365 zile  **Etalonarea/verificare : maximum 10 zile** de la data depunerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare. | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa :** Bucureşti  CTE GROZAVESTI – Splaiul Independentei nr.229, sector 6.  CTE BUCURESTI VEST - B-dul Timisoara nr.106 sector 6.  CTE BUCURESTI SUD- str. Releului nr.2, sector 3.  CTE PROGRESU - str. Pogoanelor nr.1 A, sector 4. | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Receptia serviciilor** se face astfel:  -receptia serviciilor care sunt prestate in laboratoarele prestatorului, se va face la beneficiar de catre responsabilul cu metrologia din fiecare CTE.  -daca prestatorul are sediul in alta localitate, receptia se face de asemenea la sediul beneficiarului. Beneficiarul semneaza de predarea/primirea mijloacelor de masurare si intra in posesia mijlocului de masurare, precum si a Certificatului de etalonare, a procesului verbal de predare/primire si a bazei de calcul/deviz/situatie de lucrari dupa caz.  -receptia serviciilor de etalonare, prestate la fata locului, se va face la beneficiar, de catre responsabilul cu metrologia din CTE, care intra in posesia Certificatului de etalonare si a bazei de calcul/deviz/situatie de lucrari dupa caz. | Acceptat □ Neacceptat □    Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [***www.elcen.ro***](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat ***cu obiectiuni***  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………**

**EXECUTANT**

**………………..................**