**FISA DE OFERTA**

**DENUMIRE PRESTATOR**………………………………………………………………………..…

NOMENCLATOR DE SERVICII

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | | **Denumire Servicii** | **U.M** | **Cantitati aparate pe CTE-uri** | | | | | | | | |  | | **Total cantitate** | **Pret lei**  **(fara TVA)** | | | | **DIN CARE** | | | |
| **CTE Groz** | **Sediul ELCEN** | | **CTE Progr** | | **CTE Vest** | | **CTE Sud** | | **Uzina de Rep.** | | **Unitar** | | **Total** | | CONTRAC  TANT  GENERAL | | | SUBCON-TRACTANT |
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 |
| **SERVICII DE INTRETINERE/REPARAŢII TIP SERVICE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT nr.1: Instalatii de climatizare montate in birouri, spatii administrative etc.** | | | **buc** | 59 | 58 | | 41 | | 29 | | 45 | | 18 | | **250** |  | |  | |  | |  | |
| **1** | | Intretinere /reparatii tip service la instalatiile de aer conditionat montate in birouri, spaţii administrative (2 interventii/an/aparat) | interv/an | 118 | 116 | | 82 | | 58 | | 90 | | 36 | | **500** |  | |  | |  | |  | |
| **2** | | **REPARAŢII ACCIDENTALE** - Inlocuire piese de schimb (doar valoarea pieselor, operatia de inlocuire a acestora cade in sarcina prestatorului) cuprinse în anexa nr. 3.  **Cu respectarea plafonului maxim prevazut in caietul de sarcini.** | LEI |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **Total lei (fara T.V.A.) Lot 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | - | | | |
| **LOT nr.2: Instalatii de climatizare montate in spatii tehnologice** | | | **buc** | 16 | 4 | | 16 | | 25 | | 25 | | 0 | | **86** |  | |  | |  | |  | |
| **1** | Intretinere/reparatii tip service la instalatiile de aer conditionat montate in spatii tehnologice(7interventii/an/aparat) | | interv/an | 112 | 28 | | 112 | | 175 | | 175 | | 0 | | **602** |  | |  | |  | |  | |
| **NOTĂ**: In cadrul serviciilor de intretinere si reparatii tip service se vor presta cel putin urmatoarele servicii: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verificarea sistemului de racire/incalzire, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verificarea gradului de colmatare a filtrelor, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verificarea etanseitatii tevilor de cupru la unitatea interioara si exterioara, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verificarea tensiunii de alimentare la placa electronica, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verificarea placii electronice, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verificarea gradului de uzura a ventilatoarelor unitatii interioare si exterioare, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verificarea contactelor la contactorul compresorului, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verificarea scurgerii condensului, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verificarea senzorilor la unitatile interioara si exterioara, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verificarea turatiei motorului unitatii interioare si exterioare, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verificarea sistemului de umidificare la unitatea interioara, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verificarea functionarii ventilului cu 3/4cai, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verificarea sistemului de degivrare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verificarea filtrelor de apa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| curatarea filtrului de aer, cu solutii antibacteriene, specifice aparatelor de aer conditionat; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| curatarea condensatorului; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verificarea si consemnarea presiunii agentului frigorific din instalatie si completarea acestuia, daca este cazul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **REPARAŢII ACCIDENTALE** - Inlocuire piese de schimb (doar valoarea pieselor, operatia de inlocuire a acestora cade in sarcina prestatorului) cuprinse în anexa nr. 3.  **Cu respectarea plafonului maxim prevazut in caietul de sarcini.** | | LEI |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **3** | Instalatii de climatizare montate in spatiile tehnologice pentru Camera de comanda CCT1 + Camera tehnica RELEE 1 -CTE BUCURESTI SUD | | buc |  | |  |  | |  | | 1 | |  | | **1** |  | |  | |  | |  | |
| **3.1** | Servicii de mentenanta si intretinere echipamente de climatizare in CCT1 si camera tehnica Relee 1 cu urmatoarele echipamente: marca KAYSUN Spania - unitati VRF exterioare - 3 buc., unitati VRF interioare tip DUCT High Pressure - 8 buc.,recupertor de caldura - 1 buc.(lista de echipamente este prezentata in Anexa nr. 1) | | interv/an | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 2 | | 0 | | **2** |  | |  | |  | |  | |
| **4.** | Instalatii de climatizare montate in spatiile tehnologice pentru Camera de comanda CCT2 + Camera tehnica Relee 2 -CTE BUCURESTI SUD | | buc |  | |  |  |  | | | 1 |  | | **1** | |  |  | | |  | |  | |
| **4.1** | Servicii de mentenanta si intretinere echipamente de climatizare in CCT2 si camera tehnica Relee 2 cu urmatoarele echipamente: marca KAYSUN Spania -unitati VRF exterioare - 3 buc., unitati VRF interioare tip DUCT High Pressure - 8 buc.,recupertor de caldura - 1 buc. (lista de echipamente este prezentata in Anexa nr. 1) | | interv/an | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | | **2** | |  |  | | |  | |  | |
| În cadrul serviciilor de mentenanta si întreţinere echipamente de climatizare se vor presta următoarele servicii:  A 1. Verificarea unitatilor interioare - Etapa de curatare  1. Curatare/ inlocuire filtre  2.Stare vaporizator/condensator, curatare si igienizare  3. Instalatie evacuare condens, scurgeri de apa la conectarea tevilor de condens  A 2. Verificarea unitatilor interioare - Verificare tehnica  1. Comunicare in sistem cu unitatea exterioara, functionare corespunzatoare la comanda locala si centralizata   2. Etanseitate conexiuni electrice   3. Functionare normala motor ventilator, stare ventilator, zgomote ventilator in limite normale   4. Functionare jaluzele dispersie aer (daca este cazul)  5. Functionare valva expansiune  6. Masuratori ale parametrilor ciclului termodinamic la functionarea in mod rece/cald  7. Masurarea temperaturii de suflare in spatiul conditionat la functionarea in mod rece/cald  B1. Verificarea unitatilor exterioare - Etapa de curatare  1. Curatare/ inlocuire filtre (asigurate de prestator)  2. Stare vaporizator/condensator, curatare si igienizare  B2. Verificarea unitatilor exterioare - Verificare tehnica  1. Stare echipament, verificare deteriorari ale partilor exterioare  2. Etanseitate conexiuni electrice  3. Comunicare in sistem cu unitatea exterioara, functionare corespunzatoare la comanda locala si centralizata  4. Functionare normala motor ventilator, stare ventilator, zgomote ventilator in limite normale  5. Alimentare corespunzatoare cu energie electrica  6. Conexiune etansa la legarea la pamant si nul de protectie  7. Functionare rezistenta electrica carter/ incalzire ulei compresoare  8. Analiza sistem+ masuratori ale parametrilor ciclului termodinamic la functionarea in mod rece/cald   - verificare presiuni vaporizare/ condensare  - verficare temperaturi vaporizare/ condensare  - verificare cantitate normala agent frigorific in instalatie  9. Functionare corespunzatoare telecomanda centralizata  10. Recomandari (daca este cazul) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total lei (fara T.V.A.) Lot 2:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | - | | |
| **Total general lei (fara T.V.A.) Lot 1 si Lot 2:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | - | | |

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| ***1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini.***  2.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini.  3.In oferta tehnica se va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa 2 si asigurarea pieselor de schimb solicitate in anexa nr.3  4.In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate.  5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | 1. Acceptat □ Neacceptat □  2. Acceptat □ Neacceptat □  3. Acceptat □ Neacceptat □  4. Acceptat □ Neacceptat □  5. Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Garantia tehnica** :  1.Perioada de garantie tehnica pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurata de prestator , in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a instalatiei, pana la data urmatoarei interventii.  2.Perioada de garantie tehnica pentru piesele inlocuite de catre prestator este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie si punere in functiune, intocmit conform modelului din anexa nr. 6 | 1.Acceptat □ Neacceptat □  2.Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Durata si perioada de executie :**  Durata de valabilitate a contractului  este de **365 de zile** **calendaristice** de la data perfectarii acestuia. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie :**  **Se solicita garantie de buna executie in cuantum de 10% din pretul contractului.**  Mod de constituire:  1.prin virament bancar in contul beneficiarului  2.prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii  3.depunerea la casieria achizitorului, în numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei.  4.retineri succesive din facturile introduse la plata  ***Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei.*** | 1.Acceptat □ Neacceptat □  2.Acceptat □ Neacceptat □  3.Acceptat □ Neacceptat □  4.Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa :** Bucureşti  1.CTE GROZAVESTI – Splaiul Independentei nr.229, sector 6.  2.CTE BUCURESTI VEST - B-dul Timisoara nr.106 sector 6.  3.CTE BUCURESTI SUD- str. Releului nr.2, sector 3.  4.CTE PROGRESU - str. Pogoanelor nr.1 A, sector 4.  5.ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A- Splaiul Independentei nr.227, sector 6.  6. UZINA DE REPARATII- str. Releului nr.2, sector 3. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Condiţii de plată :** conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [*www.elcen.ro*](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat ***cu obiectiuni***  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………………**

**PRESTATOR**

**……………………….………**