**FISA DE OFERTA**

**pentru**

**Etalonari ale componentelor sistemelor de masurare a energiei termice si a apei brute tip ROFAR (FARMING) din dotarea ELCEN, cu demontare si montare**

**DENUMIRE PRESTATOR:………………………………………………………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Denumirea serviciilor** | **UM** | **Canti-**  **tate** | **Pret unitar**  (lei, fara TVA **)** | **Pret total**  (lei, fara TVA) | **Termen de prestare** | **Din care:** | |
| **Contrac-tant general** | **Subcon-tractant** |
| **CTE SUD** | | | | | | | | |
| **Apa bruta Cernica 1 si 2** | | | | | | | | |
| **MASURARE** | | | | | | | | |
|  | Diafragme | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| **Magistrala I, Magistrala II, Magistrala III, Apa adaos** | | | | | | | | |
| **Demontare, etalonare, montare** | | | | | | | | |
|  | Calculator de debit si energie termica, tip QI 23 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Traductor multiplu de presiune diferentiala si absoluta tip 3095 FB; 4088A | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Perechi termorezistente Endress-Hauser, tip TET 90 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| **MASURARE** | | | | | | | | |
|  | Diafragme | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| **CTE VEST** | | | | | | | | |
| **Magistrala I, Apa adaos** | | | | | | | | |
| **Demontare, etalonare, montare** | | | | | | | | |
|  | Calculator de debit si energie termica cu flux suplimentar, tip QI 23, cu doua linii | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Traductor multiplu 3095 FB, numai pentru functia de presiune absoluta | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Perechi de termorezistente, Endress-Hauser, tip TET 90 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| **MASURARE** | | | | | | | | |
|  | Diafragme | buc. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL (lei fara TVA):** |  |  |  |  |  |  |  |

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  (se bifează varianta dorită) |
| **1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1 a caietului de sarcini.**  2.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca lucrarile solicitate se vor executa respectând cerintele caietului de sarcini.  3.In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr.1.  4.In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie.  5.In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sănătatea In munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii In munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completările si modificările aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protecţie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul trebuie sa detina Atestat al laboratorului de metrologie, conform standardului SR EN ISO/CEI 17025 – “Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari” – din care sa rezulte ca este competent sa efectueze etalonari ale mijloacelor de masurare din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul va asigura trasabilitatea la etaloanele nationale in conformitate cu cerintele Hotararii Guvernului nr.1660/2005 privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala, Anexa 3 Instructiuni de metrologie legala IML 3-05 “Trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal”. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul va emite Certificate de etalonare (care sa cuprinda toate informatiile in conformitate cu cerintele SR EN ISO/CEI 17025). | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  (se bifează varianta dorită) |
| **Termenul de prestare:** Etalonarea va fi efectuata in termen de maximum 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie: 12 luni | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa prestare servicii:**  CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti  CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Condiţii de plată:** conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [**www.elcen.ro**](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat **cu obiectiuni**  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVAŢII : ……………………………………………………………………………………………………………**

**PRESTATOR**

**………………..................**