**FISA DE OFERTA**

**pentru**

**LOT nr.1 :  LN1, LN 2 – Intretinere / service si reparatii accidentale pentru compresorul de aer aferent cazan de abur nr. 1 din cadrul CTE Grozavesti**

**LOT nr.2 : LN 1, LN 2 – Intretinere / service si reparatii accidentale pentru compresorul de aer Champion tip FM 18 aferent TA3, TA4 - Sectia turbine din cadrul CTE Bucuresti SUD**

**DENUMIRE PRESTATOR:………………………………………………………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt** | **Denumirea serviciilor** | **UM** | **Canti-**  **tate** | **Pret unitar**  (lei, fara TVA **)** | **Pret total**  (lei, fara TVA) | **Din care:** | |
| **Contractant general** | **Subcon-tractant** |
| *0.* | *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *7.* | *8.* |
| **Lot 1: LN1, LN 2 – Intretinere / service si reparatii accidentale pentru compresorul de aer aferent cazan de abur nr. 1 din cadrul CTE Grozavesti . Compresor de aer : ALUP - tip SONETTO 10 . seria ITJ nr. 429092 (P motor =7,5 kW ; p. max.= 8 bar) – 1 buc.** | | | | | | | |
| **A1** | **Servicii care se efectueaza la fiecare interventie programata:** | | | | | | |
| 1 | Verificare si curaţare radiator aer - ulei | ore interv | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Verificare traseu ulei, aer; remediere eventuale pierderi de ulei, aer |  |  |  |  |
| 3 | Verificat instalatie electrica, AMC; curatare sau inlocuire repere defecte |  |  |  |  |
| 4 | Verificat stare de uzura a rulmentilor motorului electric |  |  |  |  |
| 5 | Verificare transmisie motor electric - treapta de compresie; remediere eventuale defectiuni |  |  |  |  |
| 6 | Inlocuire filtru aer, filtru ulei, separator ulei si alte consumabile |  |  |  |  |
| 7 | Verificare cartus filtre de dupa compresor |  |  |  |  |
| 8 | Verificare instalaţie uscare aer (armături, elemente filtrante, compresor + ventilator, supape, stare silicagel şi alte componente) curăţare condensator sistem rerfrigerare, sistem drenare, verificare purje |  |  |  |  |
| **A2** | **Interventii accidentale la solicitarea beneficiarului, altele decat interventiile programate:** | ore interv | 5 |  |  |  |  |
| **A3** | **Inlocuire consumabile ( in functie de numarul de ore de functionare), conform Proceselor verbale de constatare** | | | | | | |
| **1** | kit service nr. 2200902354 (2 seturi ) (4000 ore) 2 buc - Filtru aer 2 buc - Filtru ulei 2 buc - Separator ulei | set | 2 |  |  |  |  |
| **2** | kit service nr. 2200902356 (2 seturi ) (6000 ore) 2 buc - Filtru aer 2 buc - Filtru ulei | set | 2 |  |  |  |  |
| **3** | kit service nr. 2200902355 (1 set ) (8000 ore) 1 buc - Filtru aer 1 buc - Filtru ulei 1 buc - Separator ulei 1 buc - kit supapa aspiratie 1 buc - kit supapa termostatica 1 buc - kit minima presiune | set | 1 |  |  |  |  |
| **4** | kit service nr. 2204155655 (3 seturi ) 3 buc - Set curele | set | 3 |  |  |  |  |
| **5** | Ulei Rotair - 5 litri / bucata bidon | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | **TOTAL LOT 1 (lei fara tva)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota : Toate materialele consumabile sunt cuprinse in:  kit nr. 2200902354 = 2 seturi ; 2204155655 = 3 seturi ; 2200902356 = 2 seturi ; 2200902355 = 1 set | | | | | | |
| **LOT nr.2 :** **LN 1, LN 2 – Intretinere / service si reparatii accidentale pentru compresorul de aer Champion tip FM 18 aferent TA3, TA4 - Sectia turbine din cadrul CTE Bucuresti SUD . Compresor aer : CHAMPION tip FM 18 - 8 bar, seria BA57342001, an fabricatie 2022 ( garantie pana in februarie 2024) - 1 buc.** | | | | | | | |
| **A1** | **Servicii care se efectueaza la fiecare interventie programata:** | | | | | | |
| 1 | Verificare si curaţare radiator aer - ulei | ore interv. | 16 |  |  |  |  |
| 2 | Verificare + curatare - filtre carcasa, racitor de ulei (daca este cazul) |  |  |  |  |
| 3 | Verificare functionare traseu ulei, aer |  |  |  |  |
| 4 | Verificare functionare sistem de control, instalatie electrica si AMC |  |  |  |  |
| 5 | Verificare stare de uzura a rulmentilor motorului electric |  |  |  |  |
| 6 | Verificare transmisie motor electric, bloc de compresie |  |  |  |  |
| 7 | Inlocuire filtru aer, filtru ulei, ulei, filtru separator ulei si alte consumabile |  |  |  |  |
| 8 | Verificare sistem de purjare si cartus filtru dupa compresor |  |  |  |  |
| **A2** | **Interventii accidentale la solicitarea beneficiarului, altele decat interventiile programate:** | ore interv. | 5 |  |  |  |  |
| **A3** | **Inlocuire consumabile ( in functie de numarul de ore de functionare), conform Proceselor verbale de constatare** | | | | | | |
| 1 | Filtru aer, cod QX114144 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Filtru ulei, cod QX114142 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Filtru separator, cod. QX114145 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Set curele transmisie - 3 buc./compresor, cod.curea QX114153 | set | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Ulei compresor | litri | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Set reparatie supapa de aspiratie | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Set valva minima presiune | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | **TOTAL LOT 2 (lei fara TVA):** | | | |  |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL ( LOT 1+LOT 2) (lei fara TVA):** | | | |  |  |  |

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  (se bifează varianta dorită) |
| **1.** Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1 a caietului de sarcini.  2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini.  3. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in Anexa 1, precum si asigurarea materialelor prezentate in Anexa nr. 2.  4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate.  5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate  prin HG 955/2010) | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Garantia tehnica** :  1.Perioada de **garantie tehnica** pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurata de prestator, in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a instalatei, pana la data urmatoarei interventii programate.  2.Perioada de **garantie tehnica pentru interventiile de tip** **accidental** este de **12 luni** de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Durata de executie :**  **- 365 zile calendaristice** de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie :** Cuantum de 5% din val.contractului  Mod de constituire:   1. Virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul I 2. Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:  * scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romania sau din alt stat * asigurare de garantii emisa:   -fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site–ul Autoritatii de Supraveghere financiara, dupa caz;  - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr –o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supreveghere Financiara.   1. depunere la casieria achizitorului in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000lei. 2. retineri successive din facturile introduse la plata.   ***Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei.***  ***Conform notificare ANAP din data de 10.01.2022 nu se accepta constituirea garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare emis de o instituție financiara nebancara.*** *Va rugam asadar sa aveti in vedere prevederile acestei notificari, pentru instrumentul de garantare pe care urmeaza sa il emiteti.* | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa :** Bucureşti  **LOT 1 - CTE Grozavesti** - Str.Splaiul Independentei nr.229, sector 6  **LOT 2 - CTE Bucuresti Sud** - Str. Releului nr.2, Sector 3 | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Receptia lucrarilor** se face astfel:  - dupa fiecare interventie programata, si respectiv dupa fiecare interventie accidentala (prestata la solicitarea beneficiarului), prin incheierea **procesului verbal de constatare (**conform Anexei nr.2) si **confirmare receptie la terminarea serviciilor** (conform Anexei nr.3),  - dupa interventiile accidentale (prestate la solicitarea beneficiarului), prin incheierea **procesului verbal de punere in functiune** intocmit de beneficiar,  - la expirarea perioadei de valabilitate a contractului, cand beneficiarul va organiza receptia tuturor serviciilor prestate conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [***www.elcen.ro***](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat ***cu obiectiuni***  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVAŢII :……………………………………………………………………………………………**

**PRESTATOR ……………………….**