**FISA DE OFERTA**

**Piese de schimb pentru sistem dozare siloz nr.3-sectia chimica -CTE SUD**

**DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC…………….**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | DENUMIRE | UM | | | Cant. | | Pret fara TVA (lei) | | | | Termen livrare (\*) | Producator | |
| UNITAR | | TOTAL | |  | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | |
| **1** | **Motor electric trifazat 1.5kW 4 poli 90B5, cu ventilatie fortata si PTC** |  | | |  | |  | | | | | | |
| 1.1 | - putere nominala: 1.4 kw | buc. | | | 2 | |  | |  | |  |  | |
| 1.2 | - Tensiune nominala indusa: 220 Vcc |  | |  | |  |  | |
| 1.3 | - Curent nominal indus: 7,5 A |  | |  | |  |  | |
| 1.4 | - Tip excitatie: independenta |  | |  | |  |  | |
| 1,5 | - Tensiune nominala de excitatie: 190Vcc |  | |  | |  |  | |
| 1,6 | - Putere maxima de excitatie: 95 W |  | |  | |  |  | |
| 1.7 | - Turatie nominala: 1450 rpm |  | |  | |  |  | |
| 1,8 | - Cuplu nominal: 0,92 daNm |  | |  | |  |  | |
| 1.9 | - Regim de functionare: SI |  | |  | |  |  | |
| 1,1 | - Varianta constructiva: IMB5 |  | |  | |  |  | |
| 1.11 | - Grad de protectie: IP54 |  | |  | |  |  | |
| **2** | **Reductor coaxial Varmec tip RCV 302A P i=8.75 PAM90B5, n2=160 rpm** |  | | |  | |  | | | | | | |
| 2.1 | - Raport de transmisie: 8 | buc. | | |  |  | | |  |  | |  | |
| 2.2 | - Sens de rotatie al arborelui de intrare: Indiferent | 2 | |  | |  | |  |  | |
| 2.3 | - Turatia maxima a arborelui: max 1500 rpm |  | |  | |  |  | |
| 2.4 | - Numar de porniri - opriri: max 6/h |  |  | | |  |  | |  | |
| **3** | **Convertizor de frecventa LS seria G100LV0015G100-4EOFN-1.5kW** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | - Tensiune de alimentare nominala Un: 400V +/- 10%; 50Hz | | buc | 1 | | | |  |  |  | | |  |
|  | **TOTAL(lei fara TVA)** | | | | | | | | | | | | |

(\*) Termenul de livrare propus : 75 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului

Furnizorul va asigura asistenta tehnica la montaj si punere in functiune (costul serviciilor va fi inclus in pretul produselor)

|  |  |
| --- | --- |
| SOLICITARE ACHIZITOR | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Furnizorul va asigura asistenta tehnica la montaj si punere in functiune | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(\*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Angajament comercial :** contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Cuantum garanţie:**10%** din valoarea contractului fara TVA  Mod de constituire:  a) virament bancar in contul beneficiarului  b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:   1. scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau    ii) asigurare de garanţii emisă:     - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;     - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,  prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi  corespunzator;  c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei  d)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c)).  Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | * Instrument de garantare * Virament bancar * Depunere la casierie * Prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c)). |
| **Livrare**: conditii DDP franco – Livrarea produselor ce fac obiectul contractului menţionat mai sus se va face pe bază de notificare către furnizor, ori de câte ori situaţia o impune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Documente însoţitoare** ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa livrare:**  - **CTE SUD**- str. Releului, nr.2, sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor** | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**NOTA:**

**1.**Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

**2.**Conditii de plata: conform precizarilor din **modelul de contract.**

**3.**Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1285, email: [***irena.itucristea@elcen.ro***](mailto:irena.itucristea@elcen.ro), sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

(semnatura autorizata)