**FISA DE OFERTA**

**Compensatori pentru boilere orizontale si vertricale TA nr 3 si TA nr 4-CTE SUD**

**DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC…………….**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | DENUMIRE | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) | | Producator | Termen livrare (\*) |
| UNITAR | TOTAL |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **LOT 1** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Compensator lenticular cu 1 bucla si capete pentru sudura pe teava  - DN 350, Plucru = max. 10 bar, Tlucru = max. 150 °C, pe circuit condens secundar boiler orizontal. Lungime compensator = aprox.: 155 mm (fara adaos tehnologic de montaj) | buc | **4** |  |  |  |  |
|  | **Total lei (fara TVA) Lot 1** | | | | | | |
|  | **LOT 2** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Compensator cu 2 lentile si 2 stuturi de drenaj, cu capete pentru sudura pe teava - DN 1000, Plucru = max. 2,5 bar, Tlucru = max.150 °C, pe circuit alimentare cu abur boiler vertical. Lungime compensator = aprox. 250 mm (fara adaos tehnologic de montaj) | buc | **2** |  |  |  |  |
|  | **Total lei (fara TVA) Lot 2** | | | | | | |
|  | **TOTAL general Lot 1+ Lot 2 LEI (fara TVA)** | | | | | | |

(\*) Termenul de livrare propus : 45 zile calendaristice de la data perfectarii contractului

1) Dimensiunile finale se vor stabili dupa relevarea pieselor originale montate in instalatie..

2) Demontarea compensatorilor existenti in instalatie se va face prin debitare mecanica. Lungimea totala de fabricatie a compensatorilor noi, va include si adaosul tehnologic necesar montarii acestora in instalatie.

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| SOLICITARE ACHIZITOR | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/editia in vigoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(\*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Angajament comercial :** contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Cuantum garanţie:**10%** din valoarea contractului fara TVA  Mod de constituire:  a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1.  b) instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:   1. scrisoare de garantie emisa de institutii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din Romania sau din alt stat;  sau    ii) asigurare de garantii emisa:     - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;     - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara,  prezentat in original de catre contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi  corespunzator);   1. depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau 2. prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c).   In cazul in care furnizorul nu prezinta dovada constituirii garantiei de buna executie in forma convenita, in termen de 5 zile lucratoare de la data perfectarii contractului, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabila. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Livrare**: conditii DDP franco – Livrarea produselor ce fac obiectul contractului menţionat mai sus se va face pe bază de notificare către furnizor, ori de câte ori situaţia o impune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Documente însoţitoare** ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa livrare:**  - **CTE SUD**- str. Releului, nr.2, sector 3, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor** | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**NOTA:**

**1.**Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

**2.**Conditii de plata: conform precizarilor din **modelul de contract.**

**3.**Operatorii economici interesati pot transmite oferta precum si eventualele solicitari de clarificari privind documentatia de atribuire prin fax 021.275.1285, email: [***irena.itucristea@elcen.ro***](mailto:irena.itucristea@elcen.ro), sau le pot depune la registratura Electrocentrale Bucuresti S.A. (Splaiul Independenţei nr.227, sect.6, Bucureşti).

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

(semnatura autorizata)