**FISA DE OFERTA**

pentru

**LN3 - Lucrari de remediere parte metalica si refacere cauciucare rezervor FeSO4**

**CTE Bucuresti SUD**

**DENUMIRE executant:………………………………………………………………………**

**ANEXA 1: NOMENCLATORUL LUCRARILOR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt** | **DENUMIREA LUCRARILOR** | **UM** | **Canti**  **tate** | **Pret unitar**  (lei, fara TVA **)** | **Pret total**  (lei, fara TVA) | **Din care:** | |
| **Contrac--tant general** | **Subcon-tractant** |
| ***0.*** | ***1.*** | ***2.*** | ***3.*** | ***4.*** | ***5.*** | ***7.*** | ***8.*** |
|  | **Lucrari de remediere parte metalica si refacere cauciucare rezervor de FeSO4 V= 9 mc** | | | | | | |
| 1 | Montare/demontare schela metalica | mp | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Demontare cu recuperare elice agitator, ax, electromotor cu reductor si suport reductor | kg | 1500 |  |  |  |  |
| 3 | Demontare capac rezervor cauciucat | kg | 500 |  |  |  |  |
| 4 | Curatare suprafata interioara si desfacere protectie din cauciuc | mp | 25 |  |  |  |  |
| 5 | Sablare interioara rezervor | mp | 25 |  |  |  |  |
| 6 | Control grosimi pereti laterali rezervor | pct. | 40 |  |  |  |  |
| 7 | Reparatie prin sudura fund rezervor si pereti laterali (daca este cazul dupa masuratori grosimi) din tabla neagra grosime 6 mm, portiuni ce insumeaza cca. 3 mp | mp | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Curatare cordoane de sudura la peticele sudate | ml | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Degresare si desprafuire suprafata sablata interioara rezervor | mp | 25 |  |  |  |  |
| 10 | Aplicare folie cauciuc grosimea 4 mm vulcanizata la rece | mp | 25 |  |  |  |  |
| 11 | Verificari specifice cauciucare: grosimi, continuitate, duritate | mp | 25 |  |  |  |  |
| 12 | Indepartare protectie veche la exteriorul rezervorului prin curatare mecanica | mp | 30 |  |  |  |  |
| 13 | Protectie la exterior a rezervorului astfel: |  |  |  |  |  |  |
| Aplicare 1 strat de grund anticoroziv epoxidic | mp | 30 |  |  |  |  |
| Aplicare 2 straturi de vopsea anticoroziva epoxidica | mp | 30 |  |  |  |  |
| 14 | Montare suport electromotor, electromotor cu reductor, ax, elice, agitator | kg | 1500 |  |  |  |  |
| 15 | Montare capac rezervor cauciucat, inclusiv garnituri | kg | 500 |  |  |  |  |
|  | NOTA:  ***1. Executantul va efectua toate probele si testele necesare care sa ateste calitatea lucrarilor executate in conformitate cu legislatia specifica in vigoare.***  ***2. Toate materialele marunte, inclusiv garniturile pentru capacul rezervorului de FeSO4 (suruburi, piulite, saibe, electrozi de sudura, etc.) vor fi asigurate de executant. 3.Toate utilajele necesare executarii lucrarii vor fi asigurate de executant (instalatie aer comprimat, trasee aer comprimat, instalatie sablare, schele, etc.).***  ***4. Toate lucrarile se vor executa la fata locului, la CTE Bucuresti Sud.*** |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL (lei fara TVA)** | | | |  |  |  |

**ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NR.**  **CRT.** | **DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ** | **UM** | **CANTITATE** | **PREŢ (LEI)** | |
| **UNITAR** | **TOTAL** |
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Folie cauciuc tip GBF 70 sau echivalent grosimea 4 mm vulcanizata la rece | mp | 25 |  |  |
| 2 | Grund anticoroziv epoxidic | mp | 30 |  |  |
| 3 | Vopsea anticoroziva epoxidica | mp | 30 |  |  |
| 4 | Degresant pentru suprafata de | mp | 30 |  |  |
| 5 | Diluant epoxidic pentru suprafata de | mp | 30 |  |  |
|  | NOTA: Toate materialele marunte, inclusiv garniturile pentru capacul rezervorului de FeSO4 (suruburi, piulite, saibe, electrozi de sudura, etc.) vor fi asigurate de executant | | | | |
| **Total lei (fara TVA) :** | | | | |  |

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA**  **EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1. ***Se vor respecta toate cerintele precizate precizate de achizitor in caietul de sarcini***  Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini, dupa cum urmeaza:  2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa  nr.1 si asigurarea tuturor materialelor necesare executarii lucrarilor mentionate in anexa nr. 1.  3.In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire.  4.In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate.  5.În cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor în vigoare referitoare la securitatea si sanatatea în munca (Legea protecţiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 aprobate prin HG 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin HG 955/2010 si HG nr. 767/2016; PE 205/1981 Norme de protecţie a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice). | 1. Acceptat □ Neacceptat □  2. Acceptat □ Neacceptat □  3. Acceptat □ Neacceptat □  4. Acceptat □ Neacceptat □  5. Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Garantia tehnica**: **12 luni** de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune. | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Durata si perioada de executie:** 45 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru , prezentand grafic de executie in acest sens | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Conditii de plata:** conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa :** Bucureşti  CTE Bucuresti Sud: Str. Releului nr.2, Sector 3 , Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Receptia serviciilor**  - receptia la terminarea executarii lucrarilor (pe faze de executie);  - receptia la punerea in functiune;  - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neaccepta □ Acceptat □ Neaccepta □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [***www.elcen.ro***](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat ***cu obiectiuni***  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVAŢII :……………………………………………………………………………………………**

**Executant …..**

**(semnatura)…………………**