**FISA DE OFERTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI** | **UM** | | **Cantitate** | **Pret unitar (lei)** | **Valoare totala (lei)** | **Din care** | | **Durata/**  **termen executie\*** |
| **Contac-tant general** | **subcon-**  **tractant** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **A Refacere protectie cauciucata filtru cationic H0** | | | | | | | | | |
| **1.** | Montare si demontare schela la interior | mp | | 6 |  |  |  |  |  |
| **2.** | Indepartare protectie uzata | mp | | 20 |  |  |  |  |  |
| **3.** | Ajustare zone imbinare cu vechea protectie | ml | | 5 |  |  |  |  |  |
| **4.** | Sablare suprafata metalica | mp | | 20 |  |  |  |  |  |
| **5.** | Desprafuire si degresare suprafata metalica sablata | mp | | 20 |  |  |  |  |  |
| **6.** | Aplicare grunduri A21 si 2600 sau echivalent | mp | | 20 |  |  |  |  |  |
| **7.** | Aplicare doua straturi de adeziv DBR 4 sau echivalent | mp | | 20 |  |  |  |  |  |
| **8.** | Croire si aplicare folie cauciuc GB 05 sau echivalent | mp | | 20 |  |  |  |  |  |
| **9.** | Verificare spark test 10.000 V a zonelor recauciucate | mp | | 20 |  |  |  |  |  |
| **10.** | UTILITATI NECESARE |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TOTAL (LEI fara TVA)** | | | | | | | | | |

Nota : Toate materialele necesare executarii lucrarilor vor fi asigurate de catre executant.

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1. Executantul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1. Executantul va asigura toate materialele marunte necesare executiei lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE 205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1. Garantia de buna executie: 10 % din valoarea contractului   a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul I, sau  b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:     (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare;     (ii)asigurare de garanţii emisa:     - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;     -fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;  prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a  instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia  se va prelungi  corespunzator de catre executant; sau  c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau  d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □    Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1. Garantia tehnica: **24 luni** de la data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune a instalatiei, intocmit, conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor:** contract ferm (model anexat) | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

**……………………….**

(semnatura autorizata)