**FISA DE OFERTA**

**pentru achizitia**

**LN 3-Revizie generala Ascensor materiale aferent Cazan nr.1 din CTE Bucuresti Sud**

**DENUMIRE PRESTATOR**:………………………………………………………………………………

**ANEXA 1: NOMENCLATORUL SERVICIILOR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR.  CRT. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | CANTI  TATE | PRET (LEI) | | Din care | |
| UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **A** | **Cabina ascensor (1500 kg)** | Ans | 1 |  |  |  |  |
| 1 | Reparatie pereti cabina |
| 2 | Vopsit pereti cabina |
| 3 | Inlocuit iluminat cabina-lampa led |
| 4 | Cutie comanda cabina-finisaj inox |
| **B** | **Panou de comanda** | Ans | 1 |  |  |  |  |
| 1 | Inlocuit panou de comanda ascensor conform fisa troliu=1 buc. |
| 2 | Refacut instalatie electrica put+cabina=1 set |
| 3 | Inlocuire cutie comanda din inox=1 buc. |
| 4 | Inlocuit cutie comanda palier=6 buc. |
| 5 | Realizat iluminat put ascensor=1 set |
| **C** | **Cama mobila** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inlocuit cama mobila | Buc. | 2 |  |  |  |  |
| **D** | **Usi palier** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inlocuit usi semiautomate palier; dimensiuni 1400x2000-finisaj RAL vopsit (model semiautomate in 2 foi) | Buc. | 6 |  |  |  |  |
| **E** | Curatare elemente metalice la luciu (cai de ghidaj, sisteme de prindere a cailor de ghidaj in structura de beton) si vopsire cu vopsea anticoroziva | mp | 35 |  |  |  |  |
| **F** | Verificare sistem de ghidaj  Obs. Verificarea dimensionala si functionala, probarea si supunerea la teste succesive de lucru in diferite posibilitati in raport cu parametrii optimi a componentei si a piesei | Ans | 1 |  |  |  |  |
| **G** | Inlocuire rame metalice de la accesul in cabina de la fiecare etaj | Ans | 6 |  |  |  |  |
| **H** | Consum utilitati |  |  |  |  |  |  |
| **Total lei (fara TVA):** | | | |  |  |  |  |

**Nota: Toate materialele si echipamentele necesare executarii serviciului vor fi asigurate de catre prestator (cutie comanda cabina, panou comanda, materiale electrice, cama, usi palier, cutie comanda palier, materiale marunte).**

**CONDITII DE PARTICIPARE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  (se bifează varianta dorită) |
| 1. La ofertare se va prezenta Autorizatia **ISCIR conform PT R2/2010 pentru societate si pentru personalul propriu.**  **In cazul operatorilor economici care detin autorizatii emise de organisme din alte state, acestia trebuie sa prezinte documentul echivalent emis de un organism acreditat, valabil la momentul prezentarii si dovada recunoasterii atestatului/documentului echivalent de catre autoritatea romana in domeniu-ISCIR.**  2. La ofertare s**e vor prezenta informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor servicii prestate in cel mult ultimii 3 ani.**  Informatiile prezentate trebuie sa dovedeasca **experienta operatorului economic in prestarea de servicii de revizii generale ascensoare**, similare din punct de vedere al complexitatii cu cele care fac obiectul achizitiei.  Dovada se va face prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar din care sa rezulte obiectul contractului, valoarea, perioada de prestare, calitatea serviciilor. | 1. Acceptat □ Neacceptat □  2. Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  (se bifează varianta dorită) |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini.  2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini.  3. In oferta tehnica se vor prezenta detalii privind modul de respectare a conditiilor tehnice impuse de beneficiar.  4. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr.1 si asigurarea materialelor/pieselor de schimb/echipamentelor necesare prestarii serviciului.  5. In cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire.  6. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate.  7. In cadrul ofertei tehnice ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010, PE 205/1981-norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice).  8. Ofertantul va face dovada ca este autorizat ISCIR. | 1. Acceptat □ Neacceptat □  2. Acceptat □ Neacceptat □  3. Acceptat □ Neacceptat □  4. Acceptat □ Neacceptat □  5. Acceptat □ Neacceptat □  6. Acceptat □ Neacceptat □  7. Acceptat □ Neacceptat □  8. Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  (se bifează varianta dorită) |
| **Garantia tehnica**: **24 luni de la terminarea prestarii serviciilor.** | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Durata si perioada de prestare servicii: 30 zile, de la perfectarea contractului,** prezentand grafic de prestare servicii. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Conditii de plata:** conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie:**  **Se solicita garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului.**  Mod de constituire:  a)virament bancar;  b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:  (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;  (ii) asigurări de garanţii emise:  – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;  – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;  c)depunerea la casieria achizitorului, in numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei;  d)prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit.a)-c);  **Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei.** | a)Acceptat □ Neacceptat □  b)Acceptat □ Neacceptat □  c)Acceptat □ Neacceptat □  d)Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresa:** CTE Bucureşti Sud - Str.Releului nr.2, Sector 3. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Receptia serviciilor de reparatii:** se face astfel:  - recepţia la terminarea prestării serviciilor;  - receptia la punerea in functiune;  - recepţia finala (la expirarea perioadelor de garanţie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [**www.elcen.ro**](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat **cu obiectiuni**  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVATII : …………………………………………………………………………………………………..……**

**PRESTATOR**

**…..……………………………**